**Цены действуют с 01.05.2020 года тел. 8-473-333-50-66, 8-910-345-54-65**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | | | | | |
| ***Элементы колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей*** | | | | | | | | |
| **марка** | **объем бетона, м3** | **вес, тн** | | **диаметр наруж., мм** | **диаметр внутр., мм** | **толщина стенки, мм** | **высота, мм** | **цена, руб.** |
| **КС 7-1,5** | **0,029** | **0,060** | | **840** | **700** | **70** | **150** | **900,00** |
| **КС-7-3** | **0,049** | **0,130** | | **840** | **700** | **70** | **290** | **1000,00** |
| **КС-7-6** | **0,10** | **0,260** | | **840** | **700** | **70** | **590** | **1400,00** |
| **КС-7-9** | **0,15** | **0,400** | | **840** | **700** | **70** | **890** | **1600,00** |
| **КС 7-9 (а,б,в) отверстия для трубопровода)** | **0,14** | **0,350** | | **840** | **700** | **70** | **890** | **1900,00** |
| **КС-10-3** | **0,079** | **0,200** | | **1160** | **1000** | **80** | **290** | **1100,00** |
| **КС-10-6** | **0,16** | **0,400** | | **1160** | **1000** | **80** | **590** | **1500,00** |
| **КС-10-9** | **0,242** | **0,600** | | **1160** | **1000** | **80** | **890** | **1800,00** |
| **КС 10-9 (а,б,в)отверстия для трубопровода** | **0,20** | **0,550** | | **1160** | **1000** | **80** | **890** | **2200,00** |
| **КС 10-9 (перфорирован)** | **0.235** | **0.550** | | **1160** | **1000** | **80** | **890** | **2450.00** |
| **КС 10-9 (с дном)** | **0.420** | **0.800** | | **1160** | **1000** | **80** | **1000** | **4100.00** |
| **КС-15-3** | **0,643** | **0,330** | | **1680** | **1500** | **90** | **290** | **2100,00** |
| **КС-15-6** | **0,265** | **0,700** | | **1680** | **1500** | **90** | **590** | **2600,00** |
| **КС-15-9** | **0,31** | **1,000** | | **1680** | **1500** | **90** | **890** | **2800,00** |
| **КС 15-9 (а,б,в)отверстия для трубопровода** | **0,30** | **0,950** | | **1680** | **1500** | **90** | **890** | **3300,00** |
| **КС 15-9 (перфорирован)** | **0.29** | **0.950** | | **1680** | **1500** | **90** | **890** | **3900.00** |
| **КС 15-9 (с дном)** | **0.70** | **1.900** | | **1680** | **1500** | **90** | **1000** | **6100.00** |
| **КС 20-3** | **0,37** | **0,950** | | **2200** | **2000** | **100** | **290** | **4000,00** |
| **КС-20-6** | **0,39** | **1,000** | | **2200** | **2000** | **100** | **590** | **4200,00** |
| **КС-20-9** | **0,59** | **1,475** | | **2200** | **2000** | **100** | **890** | **4500,00** |
| **КС 20-9 (а.б.в)отверстия для трубопровода** | **0,45** | **1,400** | | **2200** | **2000** | **100** | **890** | **5000,00** |
| **КС 20-9 (перфорирован)** | **0.50** | **1,350** | | **2200** | **2000** | **100** | **890** | **6100.00** |
| **КС 20-9 (с дном)** | **1.18** | **2,945** | | **2200** | **2000** | **100** | **1050** | **9800,00** |
| **КО-6,  КЦО-1(кольцо опорное)** | **0,02** | **0,048** | | **840** | **580** | **260** | **70** | **800,00** |
| ***Плита перекрытия (крышка)*** | | | | | | | | |
| **марка** | **объем бетона, м3** | **вес, тн** | | **диаметр наруж., мм** | **диаметр внутр., мм** | **толщина стенки, мм** | **высота, мм** | **цена, руб.** |
| **ПП-10-1** | **0,097** | **0,25** | | **1160** | **700** | **-** | **150** | **1400,00** |
| **ПП-10-2 усилен** | **0,097** | **0,25** | | **1160** | **700** | **-** | **150** | **2000,00** |
| **1ПП-15-1** | **0,27** | **0,68** | | **1680** | **700** | **-** | **150** | **2300,00** |
| **2ПП-15-1 (700по центру)** | **0,27** | **0,68** | | **1680** | **700** | **-** | **150** | **2300,00** |
| **3ПП-15-1 (1000 смещ)** | **0,25** | **0,65** | | **1680** | **1000** | **-** | **150** | **3100,00** |
| **1ПП-15-2 усилен** | **0,27** | **0,68** | | **1680** | **700** | **-** | **150** | **3500,00** |
| **2ПП 15-2 усилен(700 по цент)** | **0,27** | **0,68** | | **1680** | **700** | **-** | **150** | **3900,00** |
| **1ПП-20-1** | **0,51** | **1,38** | | **2200** | **700** | **-** | **160** | **4300,00** |
| **2ПП 20-1 (700по центру)** | **0,51** | **1,38** | | **2200** | **700** | **-** | **160** | **5100,00** |
| **1ПП-20-2 усилен** | **0,51** | **1,38** | | **2200** | **700** | **-** | **160** | **6500,00** |
| **2ПП 20-2 усилен(700по цент)** | **0,5** | **1,38** | | **2200** | **700** | **-** | **160** | **7100,00** |
| **Плита опорная ПО10(КЦО-2)** | **0,316** | **1,0** | | **1700х1700** | **1000** | **-** | **150** | **7000,00** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| ***Плита низа (дно)*** | | | | | | | | |
| **КЦД 7** | **0,06** | **0,55** | | **700** | **-** | **-** | **100** | **1400,00** |
| **ПН-10** | **0,18** | **0,44** | | **1160** | **-** | **-** | **100** | **1400,00** |
| **ПН-15** | **0,44** | **0,94** | | **1680** | **-** | **-** | **120** | **2300,00** |
| **ПН-20** | **0,59** | **1,47** | | **2200** | **-** | **-** | **120** | **4300,00** |
| ***Дождеприемник*** | | | | | | | | |
| **КЦП 1-7** | **0,055** | **0,140** | | **900** | **580х300** | **-** | **120** | **2700,00** |
| **КЦП 2-7** | **0,059** | **0,148** | | **1000** | **760х400** | **-** | **120** | **2800,00** |
| **КЦП 2-10** | **0,11** | **0,275** | | **1160** | **580х300** | **-** | **150** | **3300,00** |
| **КЦП 3-10** | **0,09** | **0,225** | | **1160** | **800х400** | **-** | **150** | **3300,00** |
| **КЦП 4-10** | **0,11** |  | |  |  |  |  | **4800,00** |
| **Гидроизоляция изделия 1шт.** | | | | | | | | **500,00** |

**Цены действуют с 01.05.2020 года тел 8-473-333-50-66, 8-910-345-54-65**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Люки полимерно-песчаные*** | | | | | | | |
| **марка** | **диаметр корпуса,**  **наружн./внутр., мм** | **диаметр крышки, мм** | | **высота, мм** | | **вес, кг** | **цена, руб.** |
| **Люк Садовый Тип Л/С (1т)d750** | **750/540** | **580** | | **60** | | **24** | **1000,00** |
| **Люк Садовый Тип Л/С (3т)d750** | **750/540** | **580** | | **60** | | **28** | **1200,00** |
| **Люк усиленный Тип Л (3т)d825** | **825/545** | **630** | | **110** | | **48** | **1300,00** |
| **Люк усиленный Тип С (6т)d825** | **825\545** | **630** | | **110** | | **52** | **2000,00** |
| **Люк усиленный Тип Т (15т)d825** | **825/545** | **630** | | **110** | | **58** | **2100,00** |
| **Люк усиленный Тип ТМ (25т)в825** | **825/545** | **630** | | **130** | | **76** | **2600,00** |
| ***Бетонные*** | | | | | | | |
| **Люк бетонный** | **-** | **860** | **70** | | **80** | | **700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Блоки фундамента сплошные (ФБС)*** | | | | | | | |
| **марка** | **вес, тн.** | **длина, мм** | **ширина, мм** | **высота, мм** | **объем, м3** | **марка бетона** | **цена, руб.** |
| **ФБС 24-3-6** | **0,97** | **2380** | **300** | **580** | **0,406** | **В 7,5** | **1800.00** |
| **ФБС 24-4-6** | **1,30** | **2380** | **400** | **580** | **0,543** | **В 7,5** | **2000.00** |
| **ФБС 24-5-6** | **1,63** | **2380** | **500** | **580** | **0,679** | **В 7,5** | **2500.00** |
| **ФБС 24-6-6** | **1,96** | **2380** | **600** | **580** | **0,815** | **В 7,5** |  |
| **ФБС 12-3-6** | **0,48** | **1180** | **300** | **580** | **0,203** | **В 7,5** | **1100.00** |
| **ФБС 12-4-6** | **0,64** | **1180** | **400** | **580** | **0,265** | **В 7,5** | **1200.00** |
| **ФБС 12-5-6** | **0,79** | **1180** | **500** | **580** | **0,331** | **В 7,5** | **1400.00** |
| **ФБС 12-6-6** | **0,96** | **1180** | **600** | **580** | **0,398** | **В 7,5** |  |
| **ФБС 9-3-6** | **0,35** | **880** | **300** | **580** | **0,146** | **В 7,5** | **950.00** |
| **ФБС 9-4-6** | **0,47** | **880** | **400** | **580** | **0,195** | **В 7,5** | **1000.00** |
| **ФБС 9-5-6** | **0,59** | **880** | **500** | **580** | **0,244** | **В 7,5** | **1250.00** |
| **ФБС 9-6-6** | **0,70** | **880** | **600** | **580** | **0,293** | **В 7,5** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Плиты дорожные*** | | | | | | |
| **марка** | **длина, мм** | **ширина, мм** | **высота, мм** | **вес 1 шт., кг** | **объем бетона, м3** | **цена, руб.** |
| ***для временных дорог*** | | | | | | |
| **2П30-18-10** | **3000** | **1750** | **170** | **2200** | **0,88** | **9400,00** |
| **2П30-18-30** | **3000** | **1750** | **170** | **2200** | **0,88** | **9400,00** |
| **ПД 6 (КЦО-3)** | **2500** | **1750** | **220** | **2120** | **0,85** | **11600,00** |

**Перемычки плитные (ПП)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8 ПП 14-71** | **1400** | **380** | **190** | **0,103** | **0,267** | **1735,00** |
| **8 ПП 16-71** | **1600** | **0,112** | **0,280** | **1970,00** |
| **8 ПП 18-71** | **1800** | **0,131** | **0,330** | **2310,00** |
| **8 ПП 21-71** | **2100** | **0,149** | **0,370** | **3310,00** |
| **8 ПП 25-71** | **2500** | **0,180** | **0,450** | **4630,00** |
| **8 ПП 27-71** | **2700** | **0,196** | **0,490** | **6615,00** |
| **8 ПП 30-71** | **3000** | **0,210** | **0,520** | **7720,00** |
| **10 ПП 32-71** | **3200** | **220** | **0,260** | **0,630** | **8820,00** |
| **12 ПП 36-71** | **3600** | **380** | **300** | **0,410** | **0,750** | **10400,00** |
| **12 ПП 39-71** | **3900** | **380** | **300** | **0,440** | **0,840** | **11580,00** |

**Перемычки брусковые(ПБ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **марка** | | | | | | **длина, мм** | | **ширина, мм** | | **высота, мм** | | **вес 1 шт., кг** | | **объем бетона, м3** | | **Цена,руб** | |
| **8 ПБ 10-1п** | | | | | | **1030** | | **120** | | **90** | | **28** | | **0,011** | | **190** | |
| **8 ПБ 13-1п** | | | | | | **1290** | | **35** | | **0,014** | | **245** | |
| **8 ПБ 16-1п** | | | | | | **1550** | | **42** | | **0,017** | | **280** | |
| **8 ПБ 17-2п** | | | | | | **1680** | | **45** | | **0,018** | | **305** | |
| **8 ПБ 18-2п** | | | | | | **1800** | | **50** | | **0,019** | | **330** | |
| **8 ПБ 19-Зп** | | | | | | **1940** | | **52** | | **0,021** | | **390** | |
| **8 ПБ 21-Зп** | | | | | | **2100** | | **59** | | **0,024** | | **675** | |
| **9 ПБ 13-37п** | | | | | | **1290** | | **190** | | **74** | | **0,029** | | **500** | |
| **9 ПБ 16-37п** | | | | | | **1550** | | **88** | | **0,035** | | **660** | |
| **9 ПБ 18-8п** | | | | | | **1810** | | **103** | | **0,041** | | **610** | |
| **9 ПБ 18-37п** | | | | | | **1810** | | **103** | | **0,041** | | **885** | |
| **9 ПБ 19-37п** | | | | | | **1900** | | **110** | | **0,043** | | **1100** | |
| **9 ПБ 21-8п** | | | | | | **2070** | | **118** | | **0,047** | | **660** | |
| **9 ПБ 21-27п** | | | | | | **2070** | | **120** | | **0,047** | | **1655** | |
| **9 ПБ 21-37п** | | | | | | **2070** | | **120** | | **0,047** | | **1875** | |
| **9 ПБ 22-3п** | | | | | | **2200** | | **125** | | **0,050** | | **660** | |
| **9 ПБ 22-8п** | | | | | | **2200** | | **125** | | **0,050** | | **770** | |
| **9 ПБ 25-3п** | | | | | | **2460** | | **140** | | **0,056** | | **770** | |
| **9 ПБ25-8п** | | | | | | **2460** | | **140** | | **0,056** | | **885** | |
| **9 ПБ25-37п** | | | | | | **2460** | | **145** | | **0,060** | | **3035** | |
| **9 ПБ 27-8п** | | | | | | **2720** | | **155** | | **0,620** | | **880** | |
| **9 ПБ 30-4п** | | | | | | **2980** | | **170** | | **0,068** | | **995** | |
| **10 ПБ 18-27п** | | | | | | **1810** | | **250** | | **190** | | **215** | | **0,086** | | **1435** | |
| **10 ПБ 21-27п** | | | | | | **2070** | | **250** | | **0,098** | | **1655** | |
| **10 ПБ 21-37п** | | | | | | **2070** | | **250** | | **0,098** | | **1875** | |
| **10 ПБ 25-37п** | | | | | | **2460** | | **292** | | **0,117** | | **2755** | |
| **10 ПБ 25-27п** | | | | | | **2460** | | **292** | | **0,117** | | **2535** | |
| **10 ПБ 27-27** | | | | | | **2720** | | **315** | | **0,129** | | **2865** | |
| **10 ПБ 27-37п** | | | | | | **2720** | | **323** | | **0,129** | | **3307** | |
| **5 ПБ 18-27п** | | | | | | **1810** | | **220** | | **250** | | **0,093** | | **1765** | |
| **5 ПБ 25-37п** | | | | | | **2460** | | **220** | | **340** | | **0,125** | | **2975** | |
| **5 ПБ 27-37п** | | | | | | **2720** | | **220** | | **370** | | **0,135** | | **3420** | |
| **5 ПБ 30-37п** | | | | | | **2980** | | **220** | | **410** | | **0,164** | | **3860** | |
| **5 ПБ 30-27п** | | | | | | **2980** | | **410** | | **0,164** | | **3640** | |
| **5 ПБ 36-20п** | | | | | | **3630** | | **500** | | **0,200** | | **4410,00** | |
| **Балка усиленная БУ 32-1п** | | | | | | **3200** | | **250** | | **220** | | **430** | | **0,180** | | **4080,00** | |
| **6 ПБ 35-37п** | | | | | | **3500** | | **250** | | **300** | | **530** | | **0,250** | | **6945,00** | |
| **6 ПБ 39-37п** | | | | | | **3900** | | **250** | | **300** | | **590** | | **0,290** | | **8820,00** | |
| **6 ПБ 42-37п** | | | | | | **4200** | | **250** | | **300** | | **635** | | **0,315** | | **9920,00** | |
| **6 ПБ 45-37п** | | | | | | **4500** | | **250** | | **300** | | **681** | | **0,337** | | **11025,00** | |
| **3 ПБ 32-8п** | | | | | | **3200** | | **120** | | **220** | | **210** | | **0,090** | | **1435,00** | |
| **3 ПБ 34-4п** | | | | | | **3400** | | **120** | | **220** | | **210** | | **0,100** | | **1400,00** | |
| **3 ПБ 34-8п** | | | | | | **3400** | | **120** | | **220** | | **210** | | **0,100** | | **1655,00** | |
| **3 ПБ 36-8п** | | | | | | **3600** | | **120** | | **220** | | **230** | | **0,100** | | **1875,00** | |
| **4 ПБ 39-8п** | | | | | | **3900** | | **120** | | **300** | | **280** | | **0,140** | | **3045,00** | |
| **4 ПБ 42-8п** | | | | | | **4200** | | **120** | | **300** | | **365** | | **0,146** | | **3360,00** | |
| **4 ПБ 45-8п** | | | | | | **4500** | | **120** | | **300** | | **393** | | **0,151** | | **3860,00** | |
| **4 ПБ 48-8п** | | | | | | **4800** | | **120** | | **300** | | **418** | | **0,167** | | **4135,00** | |
|  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | **ПРОГОНЫ (ПРГ)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование** | | | | **Длина, мм L** | | **Ширина, мм B** | | **Высота,мм H** | | **Объем,м3** | | **Масса,т** | |  | | **Цена,руб** | |
| **ПРГ 28.1.3-4Т** | | | | **2800** | | **120** | | **300** | | **0,10** | | **0,250** | |  | | **2090** | |
| **ПРГ 32.1.4-4Т** | | | | **3200** | | **120** | | **400** | | **0,15** | | **0,380** | |  | | **2890** | |
| **ПРГ 36.1.4-4Т** | | | | **3600** | | **120** | | **400** | | **0,17** | | **0,430** | |  | | **3475** | |
| **ПРГ 40.2.4-4Т** | | | | **4000** | | **200** | | **500** | | **0,32** | | **0,800** | |  | | **8105** | |
| **ПРГ 42.2.5-4Т** | | | | **4200** | | **200** | | **500** | | **0,42** | | **1,050** | |  | | **8295** | |
| **ПРГ 45.2.5-4Т** | | | | **4500** | | **200** | | **500** | | **0,45** | | **1,125** | |  | | **9261** | |
| **ПРГ 48.2.5-4Т** | | | | **4800** | | **200** | | **500** | | **0,48** | | **1,200** | |  | | **9610** | |
| **ПРГ 51.2.5-4Т** | | | | **5100** | | **200** | | **500** | | **0,51** | | **1,275** | |  | | **10100** | |
| **ПРГ 55.2.5-4Т** | | | | **5500** | | **200** | | **500** | | **0,55** | | **1,375** | |  | | **11025** | |
| **ПРГ 60.2.5-4Т** | | | | **6000** | | **200** | | **500** | | **0,6** | | **1,500** | |  | | **12150** | |
| **ПРГ 70.2.5-4Т** | | | | **7000** | | **200** | | **500** | | **0,7** | | **1,750** | |  | | **16800** | |

**Плиты опорные тепло и газовых трасс**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | Объем,м3 | Масса,т | Цена,руб |
| ОП -1 | 200 | 200 | 90 | 0,008 | 0,010,01 | 180 |
| ОП-2 | 200 | 300 | 90 | 0,01 | 0,012 | 200 |
| ОП-3 | 400 | 400 | 90 | 0,02 | 0,04 | 325 |
| ОП-4 | 500 | 500 | 140 | 0,04 | 0,09 |  |
| ОП-5 | 650 | 550 | 140 | 0,05 | 0,13 | 750 |
| ОП-6 | 750 | 650 | 140 | 0,068 | 0,18 | 900 |
| ОП4-4т | 380 | 380 | 140 | 0,025 | 0,05 | 460 |
| ОП5-2т | 510 | 250 | 140 | 0,02 | 0,045 | 285 |
| ОП5-4т | 510 | 380 | 140 | 0,03 | 0,07 | 345 |
| ОП6-2т | 640 | 250 | 220 | 0,035 | 0,10 | 410 |
| ОП6-4т | 640 | 380 | 220 | 0,05 | 0,14 | 580 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Длина  мм,L | Ширина,ммB | Высота,ммH | Oбъем,м3 | Масса,т | Цена,руб |
| ЛС 10 | 920 | 330 | 145 | 0,04 | 0,101 | 675 |
| ЛС 11 | 1050 | 330 | 145 | 0,046 | 0,12 | 685 |
| ЛС 12 | 1200 | 330 | 145 | 0,053 | 0,13 | 750 |
| ЛС 14 | 1350 | 330 | 145 | 0,06 | 0,15 | 840 |
| ЛС 15 | 1500 | 330 | 145 | 0,066 | 0,165 | 970 |
| ЛС 17 | 1650 | 330 | 145 | 0,072 | 0,18 | 1100 |
| ЛС 18 | 1750 | 330 | 145 | 0,078 | 0,19 | 1210 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ЛС 9-17 | 900 | 290 | 168 | 0,053 | 0,13 | 675 |
| ЛС 11-17 | 1050 | 290 | 168 | 0,046 | 0,12 | 685 |
| ЛС 12-17 | 1200 | 0,053 | 290 | 0,053 | 0,13 | 750 |
| ЛС 14-17 | 1350 | 290 | 168 | 0,06 | 0,15 | 840 |
| ЛС 15-17 | 1500 | 290 | 168 | 0,066 | 0,165 | 970 |
| ЛС 17-17 | 1650 | 290 | 168 | 0,073 | 0,18 | 1100 |
| ЛС 18-17 | 1750 | 290 | 168 | 0,078 | 0,19 | 1210 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Примечание : Цена с закладными +150руб**